教学用舌诊仪采购技术参数
设备组成：舌象采集装置、分析终端或软件、教学案例资源及
实现设备正常使用所需的配套附件。整机结构稳固，操作界面清晰，适合课堂示教和学员实训。

[bookmark: _GoBack]采集与成像：具备相对封闭或稳定的舌象采集环境，采用适宜的标准化光源和数字成像装置;支持自动对焦或舌体区域辅助捕获，能够较真实地呈现舌象颜色、纹理和轮廓，并支持图像存储与调用。

分析与教学：能够对舌质、舌苔、舌形、舌态等主要舌象特征进行采集、标注、展示和辅助分析，可识别或记录齿痕、裂纹、点刺、瘀斑等常见特征;配套典型舌象	教学图谱或案例资源，支持人工复核、教学讲解及结果报告生成。分析结果仅作教学与辅助参考。

管理与服务：支持学员或病例信息管理、历史记录查询、条件检索、统计以及报告打印或导出;具备用户权限和数据安全管理功能。设备应便于清洁消毒，供应商负	责安装调试、操作培训并提供使用说明、质保和售后服务，明确软件升级维护方式。
